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2026年9月6日

宁夏和宁化学有限公司
危险废物"五即"规范化建设服务项目公开比选询价函
各服务机构、单位：
我公司根据宁夏回族自治区生态环境厅办公室下发的《关于开展危险废物全过程环境管理的通知》内容要求，生态环境厅依托宁夏固体危险废物动态监管信息系统（以下简称“宁夏固废系统”），推行危险废物产生端“五即”规范化建设，关于危险废物"即产生、即包装、即称重、即打码、即入库"（以下简称"五即"）规范化建设及"一码贯通"全过程信息化管理的要求，我公司现计划开展危险废物"五即"规范化建设服务项目进行公开询价，请各单位根据我公司发起的询价函内容，于2026年9月14日前向我公司递交危险废物"五即"规范化建设服务项目工作报价文件及报价单。
一、报价文件具体要求
（一）项目名称：危险废物"五即"管理智能化设备采购项目
（二）采购内容：危险废物"五即"规范化建设所需的智能称重、二维码标签打印、扫码识别、视频监控等物联网设备的供货、安装、调试、系统对接、操作培训及售后维保等全部服务。
（三）交货及安装地点：宁夏和宁化学有限公司危险废物库房现场（采购人指定地点）
（四）供货及安装工期：合同签订后 15 个日历天内完成交货、安装、调试并通过验收。
二、采购设备清单
本次采购设备主要包括（详见附表《设备清单及报价明细表》），供应商应按下表所列品类及技术要求分项报价，并可根据自身产品情况补充优化清单：
（一）采购设备清单
	序号
	设备名称
	主要技术参数要求
	单位
	数量

	1
	智能操作终端
	高性能处理器、大容量电池、高清触摸屏、支持RFID/条码/二维码识别、支持4G/5G/WiFi及蓝牙连接、防护等级不低于IP54
	台
	1

	2
	智能电子地磅
	尺寸不小于1米乘1米、最大量程不小于2吨、精度符合III级检定要求、含第三方检定证书、支持蓝牙或串口通讯
	台
	1

	3
	标签打印机
	便携式热敏标签打印机、支持批量打印二维码、蓝牙连接、电池续航不低于8小时、支持热敏不干胶标签
	台
	1

	4
	国标二维码电子标签
	符合HJ 1276标准、规格含100mm乘100mm等尺寸、热敏不干胶
	张
	500

	5
	室外防水接线箱及附属设备
	不锈钢防水箱体、含空开、浪涌、插线板及落地支架
	个
	1

	6
	物联网卡
	含数据流量套餐，有效期不少于3年
	张
	1

	以上设备可根据实际情况调整。


（二）技术要求：
1、上述设备须满足《危险废物物联网智能监控设备技术要求》（T/ACEF 148-2024）规定的设备功能、设备性能、环境适应能力及信息安全等要求。
2、设备采购安装后，须与全国危险废物全过程环境管理信息系统完成对接，支持重量数据自动上传、二维码标签自动生成、电子台账自动记录，实现"一码贯通"。
3、供应商可根据企业实际产废场景提供全自动/半自动等不同实施方案，并进行唯一报价。
三、供应商资格要求
（一）在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有效的营业执照，经营范围涵盖物联网、环保信息化、危险废物智能化管理设备制造或销售等相关业务。
（二）具备危险废物"五即"智能化管理系统研发或落地实施能力，具有相关软硬件自主知识产权（专利证书、软件著作权等）者优先。
（三）具备信息安全相关体系认证，系统满足网络安全等级保护相关要求，可保障危废数据存储、传输安全。
（四）近三年内具有至少三项类似项目（危废"五即"智能化设备供货或系统集成服务）的业绩（以合同及验收证明为准）。
（五）未被列入"信用中国"失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入"国家企业信用信息公示系统"严重违法失信名单；无环保处罚等不良信用记录。
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目报价；本项目不接受联合体报价。
四、服务及技术要求
（一）供应商须负责设备的供货、包装、运输、安装、调试及与监管平台的对接，确保系统稳定运行、数据实时、准确、不可篡改。
（二）设备支持断网缓存、自动补传功能，确保网络异常时数据不丢失。
（三）供应商须为采购人相关操作人员提供现场实操培训，直至熟练使用。
（四）提供不低于 3 年的免费质保及常态化运维服务，质保期内免费提供固件升级、政策适配、数据维护等服务。
（五）设备安装调试须遵守相关安全规范，涉及防爆区域的设备须具备相应防爆资质和合格证明。
（六）供应商须提供完整的技术方案，包括系统架构、软硬件清单、实施周期、培训计划、维保方案及与全国危废系统对接的技术方案。
五、报价要求
（一）报价采用包干价，应包含设备供货、运输、安装、调试、系统对接、培训、税费、保险、质保及售后维保等全部费用，成交后不再另行收取任何费用。
（二）报价人须按采购人提供的《设备清单及报价明细表》格式分项填报（含硬件、软件、实施、维保、培训等分项费用），并注明设备品牌、型号、主要参数。
（三）本次询价只允许单方案、单一报价，多方案、多报价的不予接受。
（四）报价文件中须附：报价明细表、营业执照、相关资质证书、法定代表人身份证明、授权委托书及被授权人身份证复印件、业绩证明材料、技术方案、信用中国及政府采购网无失信记录查询截图等，所有复印件均须加盖公章。
报价文件须密封提交，封袋骑缝处加盖单位公章。
六、报价书格式及内容不得调整或增减。
（一）各单位如对询价函存在疑问的，请提前与联系人沟通，联系人： 刘  刚 ，联系电话：  18295374110  。
（二）报价截止时间：2026年9月13日17：00前，可当面递交，也可快递送达。
（四）公司地址：  宁东能源化工基地煤化工园区B区，  宁夏和宁化学有限公司。  
联系人： 刘  刚 ，联系电话：  18295374110  
七、评选说明：
1、在满足本询价函所列条件和要求的前提下，按总价报价由低到高进行排序，排序第一者为中选单位，若出现低价单位报价一致的情况，将对低价单位开展二次报价，确定由价低者中标。
2、优先选取资质业绩齐全的单位，若资质业绩不齐全的单位将排序降后。
3、报价文件接收后，我公司根据内部管理制度组织评选，评选结果将在评选后3日内通知报价人。
4、中选者须在接到中选通知后5个工作日内与我公司签订正式合同，否则视为中选者放弃。我公司有权与评选排序次之的服务机构进行商议或重新组织询价。
三、询价报价具有一定市场风险，在未签订正式合同前，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：
1、报价人因本次报价产生的费用。
2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。
3、因合同签订不成功导致的报价人预期利益的影响。

附件：1、报价单
2、系统软件功能要求





宁夏和宁化学有限公司

	     [image: 007]
	  HNHX-HB-G-2025-042



	     [image: 007]
	  HNHX-HB-2025-G-078





附件1：报价单
宁夏和宁化学有限公司
危险废物"五即"规范化建设服务项目公开比选报价单
	序号
	设备名称
	主要技术参数要求
	单位
	数量
	

	1
	智能操作终端
	高性能处理器、大容量电池、高清触摸屏、支持RFID/条码/二维码识别、支持4G/5G/WiFi及蓝牙连接、防护等级不低于IP54
	台
	1
	

	2
	智能电子地磅
	尺寸不小于1米乘1米、最大量程不小于2吨、精度符合III级检定要求、含第三方检定证书、支持蓝牙或串口通讯
	台
	1
	

	3
	标签打印机
	便携式热敏标签打印机、支持批量打印二维码、蓝牙连接、电池续航不低于8小时、支持热敏不干胶标签
	台
	1
	

	4
	国标二维码电子标签
	符合HJ 1276标准、规格含100mm乘100mm等尺寸、热敏不干胶
	张
	500
	

	5
	室外防水接线箱及附属设备
	不锈钢防水箱体、含空开、浪涌、插线板及落地支架
	个
	1
	

	6
	物联网卡
	含数据流量套餐，有效期不少于3年
	张
	1
	

	7
	其他服务
	运维、安装等所有涉及的所有服务费用
	年
	3
	

	合计（元）：
	
	大写：
	

	在满足招标文件的要求时，可调整设备型号和数量，但不得影响“五即”功能。


本单位已知悉理解并同意危险废物"五即"规范化建设服务项目服务工作询价函内容，并愿意按照以上服务内容及服务价格提供服务工作，如有违反愿承担相关责任。
联系人：                                 联系电话：
法定代表人（或授权委托人）签字：

单位（盖章）：                                         年    月    
附件2：系统软件功能要求（包括但不限于以下内容，且相关内容将作为验收依据和合同签订标准）
（一）管理平台PC端功能（系统软件应至少具备以下功能模块：）
1、危废出入库统计、累计库存查询。
2、危废类别与代码信息管理、标准名称配置。
3、产废设施信息管理、贮存设施信息管理。
4、入库台账、出库台账、移库台账管理。
5、电子标签打印管理、标签模板配置。
6、扫码出入库、批量出入库、取消出库。
7、转移联单填领与在线申报管理。
8、危废月度汇总、年度同比统计分析。
9、用户管理、权限管理、操作日志管理。
10、对接国家及省级危废监管平台的数据上报功能。
（二）移动终端App功能
1、支持便携式终端单个或批量扫码出入库。
2、支持现场拍照留存（入库、出库现场影像）。
3、支持离线缓存，网络中断时本地加密存储，恢复后自动续传。
4、支持多种蓝牙磅秤、串口磅秤及多品牌打印机接入。
5、支持动态标签模板、标签打印方向与数量设置。
（三）建设工期及运维要求
1、自合同签订之日起15个日历日内完成全部设备供货、安装调试并部署上线。
2、上线后进入试运行期，试运行期为6个月。
3、试运行期满且经生态环境主管部门对接验收合格后，进入免费运维期，免费运维期不少于1年。
4、运维期内供应商应提供全天24小时远程技术支持及故障响应服务，重大故障响应时间不超过5小时。
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